27/02/2004 :
Info veille de F.Lamiot
On a de nombreuses raisons d’encourager une utilisation durable et soutenable du bois (écosocio-certifié) dans la construction (HQE), mais avec les modifications climatiques qui s’annoncent, il faut aussi prendre en compte - comme pour les autres constructions - l’effet du vent pour la conception et les calculs de structure.
Il est souvent constaté que contrairement aux charges permanentes de couverture ou surcharges climatiques comme la neige, qui sont "matérielles", "visibles", les effets du vent sont sous-estimés, négligés et même dans certains cas, simplement oubliés.
Le vent ne se limite pas à faire "envoler" une toiture, occasionnellement, un jour de tempête...
Les effets du vent sont quasi-permanents sur les structures; et même lorsqu'il souffle modérément, sa pression est constante et tant à déformer les "obstacles" qui s'y opposent.
Je suggère pour ma part de surpondérer le facteur " risque climatique " (tempêtes, sécheresses, inondation, pluviométrie et même froid), systématiquement dans toutes les zones exposées au vent. En particulier attention aux débords et éléments esthétisants qui offrent des prises aux vents.
Kronofrance propose sur son site un dossier sur le thème vent et construction bois
Qu’on peut aussi commander "le Guide de la construction bois", au tarif de 33,07 euros HT (bon de commande à télécharger sur le site Kronofrance).
dossier complet : http://www.netbois.com/info/index.php?artc=1602
Source : Kronofrance - Février 2004